**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**sensIQ S**

**nero V3**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 128 x 114 x 74 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote; Con telecomando: Sì; Variante: nero; VPE1, EAN: 4007841059606; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni, Esterno; Applicazione, locale: parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni; colore: nero; Colore, RAL: 9005; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì; Luogo di montaggio: Parete, angolo; Montaggio: In superficie, Parete, angolo; Temperatura ambiente: -20 – 50 °C; Materiale: Plastica; Con accoppiamento bus: Sì; Altezza di montaggio: 2 – 5,00 m; Altezza di montaggio max.: 5,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 300 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: Sì; Raggio d'azione radiale: r = 4 m (42 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 20 m (1047 m²); Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 60 sec – 15 min; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Campo vicino, Valutazione dei singoli pirosensori, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 10 mA

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 059606

**Denominazione ordine** sensIQ S nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione