**STEINEL Professional Multisensore**

**Multisensor Air KNX**

**V3.0**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 33 x 123 x 123 mm; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Bluetooth, Bus; Con telecomando: No; VPE1, EAN: 4007841056346; Esecuzione: altro; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, palestra, reception / hall, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9016; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: 0 – 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 30 V; Consumo proprio: 0,5 W; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: CO2, Interruttori crepuscolari, Pressione dell'aria, Umidità dell'aria, Temperatura, Composti organici volatili; Altezza di montaggio: 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Funzioni KNX: Comodità, CO2, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Pressione dell'aria, Uscita umidità dell'aria, Punto di rugiada, Uscita temperatura, Composti organici volatili, Interruttori crepuscolari, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 15 mA

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 056346

**Denominazione ordine** Multisensor Air KNX

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione