**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno**

**RS 10 S**

Dimensioni (Ø x H): 280 x 110 mm; Con lampadina: No; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Con telecomando: No; VPE1, EAN: 4007841730512; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Esterno, Interni; colore: bianco; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: Parete, Soffitto, In superficie; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -20 – 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Vetro opalino; Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 800 W; Consumo proprio: 1,1 W; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²); Interruttori crepuscolari: Sì; Potenza di trasmissione: < 1 mW; Lampadina sostituibile: Lampada standard; Zoccolo: E27; Accensione graduale della luce: No; Luce continua: commutabile; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo; Potenza: 60 W; Angolo di apertura: 160 °; Grado di protezione, soffitto: IP44; Angolo di rilevamento: 360 °

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 730512

**Denominazione ordine** RS 10 S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione