**STEINEL Professional Lampada da esterno LED con sensore**

**GL 85 SC 900**

**con rilevatore di movimento**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 136 x 146 x 900 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone; Con telecomando: No; Variante: con rilevatore di movimento; VPE1, EAN: 4007841078683; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, giardino; incl. foglio con numero civico: No; Luogo di montaggio: Montaggio a pavimento; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: I; Temperatura ambiente: -20 – 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Potenza: 9 W; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Protezione antistrisciamento: No; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Dettaglio raggio d'azione: Campo di rilevamento regolabile su 3 assi; Raggio d'azione radiale: r = 5 m (35 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 5 m (35 m²); Interruttori crepuscolari: Sì; Flusso luminoso prodotto totale: 655 lm; Flusso luminoso masurato (360°): 655 lm; Efficienza totale del prodotto: 72,7 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000; Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B50; Zoccolo: senza; Accensione graduale della luce: Sì; Luce continua: commutabile, 4 ore; Funzioni: Sensore di movimento, Funzione di gruppo vicino; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 10s-60 min, Controllo della luminosità, SPENTO; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Funzione luce di base in percentuale: 10 – 100 %; Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %; Funzione luce di base in percentuale, fino a: 100 %; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh Connect; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Angolo di rilevamento: 160 °

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 078683

**Denominazione ordine** GL 85 SC 900 con rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione