**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED**

**RS 200 SC**

**con rilevatore di movimento & Bluetooth**

Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 3 anni; Impostazioni tramite: Smartphone, Tablet, App, Connect Bluetooth Mesh; Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth; VPE1, EAN: 4007841078782; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno; colore: antracite; Luogo di montaggio: Parete, soffitto; Montaggio: Soffitto, Parete; Resistenza agli urti: IK10; Grado di protezione: IP54; Classe di protezione: I; Temperatura ambiente: -20 – 40 °C; Materiale dell'involucro: Alluminio; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Modalità Slave regolabile: Sì; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Scalabilità elettronica: Sì; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Flusso luminoso prodotto totale: 1165 lm; Efficienza totale del prodotto: 68 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Accensione graduale della luce: Sì; Luce continua: commutabile, 4 ore; Funzioni: Sensore di movimento, Funzione DIM, Sensore di luce, Luce di orientamento; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 30 min; Funzione luce di base: Sì; Dettaglio funzione luce di base: Luce di effetto LED; Funzione luce di base tempo: 1-60 min; Luce principale regolabile: 50 - 100 %; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh Connect; Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 54000; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): 54000; Protezione con fusibile B10: 134; Protezione con fusibile B16: 215; Protezione con fusibile C10: 134; Protezione con fusibile C16: 215; Funzione luce di base in percentuale: 10 – 100 %; Potenza: 17,1 W; Indice di resa cromatica CRI: = 80; Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1; Angolo di rilevamento: 360 °

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 078782

**Denominazione ordine** RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione