**STEINEL Professional Lampada a sensore per interno LED**

**RS PRO DL 150 SC**

**con rilevatore di movimento & Bluetooth**

Dimensioni (Ø x H): 174 x 73 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Smartphone, App, Bluetooth; Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth; VPE1, EAN: 4007841084998; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, WC / docce, spogliatoi, vano scala, cucinette, reception / hall, Interni; colore: bianco; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Soffitto, Incasso a soffitto; Resistenza agli urti: IK05; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -20 – 40 °C; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consumo proprio: 0,5 W; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Modalità Slave regolabile: Sì; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Raggio d'azione radiale: Ø 7 m (38 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 7 m (38 m²); Temperatura di colore: 3000 K, 4000 K, 5700 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control; Accensione graduale della luce: Sì; Funzioni: Connessione a sistemi di batterie centrali, Funzione DIM, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Variazione della temperatura di colore, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Parametrizzazione di gruppi, Sensore di luce, Funzione di gruppo vicino, Luce di orientamento, Comunicazione criptata; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: Sì; Dettaglio funzione luce di base: Luce di effetto LED; Funzione luce di base tempo: 5s-60 min; Luce principale regolabile: Sì; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh Connect; Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): >54.000; Durata del LED secondo IEC-62717 (L80): >54.000; Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): >54.000; Durata del LED secondo IES TM-21 (L80): >54.000; Protezione con fusibile B10: 78; Protezione con fusibile B16: 125; Protezione con fusibile C10: 193; Protezione con fusibile C16: 209; Funzione luce di base in percentuale: 15 – 100 %; Potenza: 10,8 W; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1; Grado di protezione, soffitto: IP54; Flusso luminoso totale del prodotto (3.000K): 1109 lm; Flusso luminoso totale del prodotto (4.000K): 1177 lm; Flusso luminoso totale del prodotto (5.700K): 1137 lm; Efficienza totale del prodotto (3.000K): 103 lm/W; Efficienza totale del prodotto (4.000K): 109 lm/W; Efficienza totale del prodotto (5.700K): 105 lm/W; Angolo di rilevamento: 360 °

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 084998

**Denominazione ordine** RS PRO DL 150 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione