**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**IS 2160 ECO**

**bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 73 x 78 x 113 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Con telecomando: No; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841606015; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Esterno, Interni; Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: In superficie, Parete; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: -20 – +50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 600 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 4 pz; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 430 W; Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 406 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 406 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 500 VA; Lampade LED < 2 W: 16 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 64 W; Lampade LED > 8 W: 64 W; Carico capacitivo in μF: 88 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 1,80 – 3,00 m; Altezza di montaggio max.: 3,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 160 °; Angolo di apertura: 40 °; Protezione antistrisciamento: No; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 3 m (13 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (201 m²); Zone d'intervento: 260 zone di commutazione; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 606015

**Denominazione ordine** IS 2160 ECO bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione