**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro SLIM 4m**

**KNX V3**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 55 x 77 x 77 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: KNX; VPE1, EAN: 4007841058494; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: 0 – 40 °C; Materiale: Plastica; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Interruttori crepuscolari; Altezza di montaggio: 2,50 – 4 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 71 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: 4 x 4 m (16 m²); Raggio d'azione tangenziale: 4 x 4 m (16 m²); Raggio d'azione presenza: 4 x 4 m (16 m²); Zone d'intervento: 260 zone di commutazione; Regolazione crepuscolare: 10 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 1092 min; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Funzioni KNX: Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 10 mA

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 058494

**Denominazione ordine** IR Quattro SLIM 4m KNX

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione