**STEINEL Professional Interruttore di presenza**

**IR 180 UNIVERSAL**

**bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 50 x 80 x 80 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841033149; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: Incassato, Parete; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: 0 – 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 200 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 6 pz; Carico capacitivo in μF: 132 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 1,10 – 1,20 m; Altezza di montaggio max.: 1,20 m; Altezza di montaggio ottimale: 1,2 m; Angolo di rilevamento: 180 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 4 m (25 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 20 m (628 m²); Raggio d'azione presenza: r = 4 m (25 m²); Zone d'intervento: 96 zone di commutazione; Funzioni: Tasto attivo / tasto inattivo, Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 30 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: No

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 033149

**Denominazione ordine** IR 180 UNIVERSAL bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione